**トップヒートバリアー遮熱工法**

“Top Heat Barrier”

僅か、0.1mmの省エネ革命！！

“屋根、内・外壁、設備等の直貼り遮断”

ATIS&AYAS工法＋SAND工法

**遮熱テント構造特許取得.遮熱保温直貼り構造実用新案取得**

**建物は、“夏は暑く、冬は寒い”というのはもう昔の話し**

**夏は涼しく、冬は暖かく、大幅な省エネを実現**

**外壁や熱の出る設備に貼るだけで体感できます**

遮熱性能と断熱性能を合体、更に内装材をプラスした何方でも驚くSAND工法は世界の最先端技術として、NHK-BSで国内・世界に平成26・27年放送されました。

**例えば、効果は・・・**

1. 冷暖房費が40~50%削減できます。
2. 真夏、38℃でも、エアコンが必要ない環境が実現します。
3. 室内30℃でも暑さを感じません。
4. 僅か、1~2年で資金回収できます。
5. デマンド値は電気をこまめに切っても下げる事は出来ません。

**超一流の断熱性能**・・・**熱貫流抵抗値　R=5.333㎡.K/W**

**日本遮熱株式会社**

**代理店：株式会社 すからべ**

**E-mail :** [**holy@scarabee.co.jp**](mailto:holy@scarabee.co.jp)